{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["排水系统调查","排水管网调查","排水设施调查","排水设备调查","排水应急抢险调查","排水管网养护调查"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"排水系统调查","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[8,1,8,5],[9,0,10,0],[11,1,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,3],[15,0,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2013年全国重点城市排水系统情况调查表"]
["城市名称",null,"城市类型",null,"城市面积"]
["排水系统","雨水","污水","合流","其它","合计"]
["系统（片）"]
["覆盖面积（平方米）"]
["积水点（处）"]
["积水点面积（平方米）"]
["污水冒溢点（处）"]
["积水、冒溢情况描述"]
["排水系统（片）","一年一遇以下","一年一遇","三年一遇","五年一遇","十年一遇"]
[]
["城市排水现状及各级管理组织架构"]
["单位名称",{"$nulls":3},"联系人"]
[{"$nulls":4},"联系方式"]
[]
["1、系统：城镇建成区中排水系统数量，按所属系统分类填写。\n2、覆盖面积：排水系统管网覆盖面积总和，按所属系统分类填写。\n3、积水点：一年内城镇建成区中累计发生的降雨积水点数量，按所属系统分类填写。降雨积水深度超过15cm并持续60min以上、面积不小于50m2的连续积水区域为一个降雨积水点。。\n4、积水点面积：积水点面积总和，按所属系统分类填写。\n5、污水冒溢点：一年内城镇建成区中累计发生的污水冒溢点数量，按所属系统分类填写，由于下游管线排水不畅致使污水从检查井冒出地面为一个污水冒溢点。\n6、积水、冒溢情况描述：包括积水最大深度、积水最大面积、冒溢最大面积，能具体反映一年内城镇建成区中发生的积水、冒溢情况的详细说明。\n7、排水系统（片）：城镇建成区中排水系统数量，按建设标准分类填写。\n8、城市排水现状及各级管理组织架构：包括城市排水管理组织架构、各级主要机构及分工职责，排水从业人员现状及排水行业现状等。"]

{"sheet":"排水管网调查","index":1,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[20,0,20,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2013年全国重点城市排水管网情况调查表"]
["排水管网",null,"雨水干管（km）","污水干管（km）","合流干管（km）","其它干管（km）","支  管（km）"]
["特大型管\n（D＞1500mm）"]
["大型管\n（1000mm＜D≤1500mm）"]
["中型管\n（600mm＜D≤1000mm）"]
["小型管\n（D≤600mm）"]
["合  计（km）"]
["主要材质"]
["平均管龄\n\n\n"]
["新增管道（km）"]
["管线巡查\n（km）","实际"]
[null,"计划"]
["管线检测\n（km）","实际"]
[null,"计划"]
["管线养护\n（km）","实际"]
[null,"计划"]
["管线维修\n（km）","实际"]
[null,"计划"]
["城市排水管网管理现状"]
[]
["1、根据城市排水管道大小及类型填写管道长度。\n2、管道材质：根据城市排水管大小填写主要材质，包括混凝土管；钢筋混凝土管；陶土管； PE（聚乙烯）管；HDPE（高密度聚乙烯）管；UPVC管；铸铁管；玻璃钢夹砂管；钢管；石棉水泥管等。\n3、平均管龄：城镇排水管网中以管线长度为权重的加权平均管龄；\n                                             \n计算公式：平均管龄=              （其中：n─排水管网的管线总条数、Li─第i条管线\n                                  的长度、Ai─第i条管线的管龄）\n4、新增管道：一年来城区新铺设排水管道长度。\n5、管线巡查、检测、养护、维修：一年内排水管网中实际和计划巡查、检测、养护和维修的管线长度。\n6、城市排水管网管理现状：包括排水管网管理部门组织构架、职责分工、人员情况及管理现状等。"]

{"sheet":"排水设施调查","index":2,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[17,1,17,5],[19,0,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2013年全国重点城市排水设施情况调查表"]
["排水泵站","雨水泵站","污水泵站","合流泵站","其它泵站","合计"]
["泵站数量（座）"]
["机组台数（台）"]
["装机容量\n（千瓦）"]
["排水能力\n（立方米/秒）"]
["全年排水量\n（万立方米）"]
["运行电量\n（千瓦）"]
["新增泵站数量（座）"]
["调蓄设施","雨水","污水","合流","其它","合计"]
["设施数量（座）"]
["设施容积\n（万立方米）"]
["新增设施数量"]
["截流设施","闸","泵","堰","阀","合计"]
["设施数量（台）"]
["雨水口数量\n（只）",null,"检查井数量\n（只）",null,"排放口数量\n（只）"]
["在线监测点数量\n（只）",null,"泵站远程监控数量（座）",null,"泵站运行费\n（万元）"]
["城市排水设施管理现状"]
[]
["1、泵站数量：城市排水泵站数量，按所属泵站类型填写。\n2、机组台数：城市排水泵站内的机组总数，按所属泵站类型填写。\n3、装机容量：城市排水泵站电机装机总容量，按所属泵站类型填写。\n4、排水能力：城市排水泵站设计排水总能力，按所属泵站类型填写。\n5、全年排水量：一年内城市排水泵站实际排水总量，按所属泵站类型填写。\n6、运行电量：一年内城市排水泵站排水运行总电量，按所属泵站类型填写。\n7、新增泵站数量：一年内城市排水泵站新增数量，按所属泵站类型填写。\n8、调蓄设施数量：城市排水调蓄设施数量，按所属类型填写。\n9、设施容积：城市排水调蓄设施总容积，按所属类型填写。\n10、新增设施数量：一年内城市排水调蓄设施新增数量，按所属泵站类型填写。\n11、截流设施数量：城市排水截流设施数量，按所属类型填写。\n12、雨水口、检查井、排放口：城市排水设施数量，按所属类型填写。\n13、在线监测点数量：城市排水系统内液位、流量、雨量、水质等在线监测点数量，在同一处监测多个项目的按一个点计。\n14、泵站远程监控数量：城市排水泵站运行状态与数据能进行远程监控的数量。\n15、泵站运行费：一年内城市排水泵站运行总费用。\n16、城市排水设施管理现状：城市排水设施（泵站、调蓄设施、截流设施、雨水口、检查井、排放口、在线监测、远程监控）等的建设及管理现状。"]

{"sheet":"排水设备调查","index":3,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,6,0],[7,0,7,1],[8,0,10,0],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[18,2,18,8],[19,0,19,1],[20,0,28,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2013年全国重点城市排水设备情况调查表"]
["泵站类型",null,"雨水泵站","污水泵站","合流泵站","其它泵站","合计","新增","维修"]
["水泵（台）","混流泵"]
[null,"轴流泵"]
[null,"离心泵"]
[null,"潜水泵"]
[null,"其它"]
["电机（台）"]
["格栅除污机（台）","回转式"]
[null,"钢索式"]
[null,"爪抓式"]
["变压器（台）"]
["起重设备（台）"]
["除臭通风设备（台）"]
["电气设备（套）"]
["自动化系统（套）"]
["闸门（座）"]
["阀门（座）"]
["城市排水设备管理现状描述"]
[]
["1、新增：一年内城市排水系统内新增的设备数量。\n2、维修：一年内城市排水系统内维修的设备数量\n3、城市排水设备管理现状描述：包括管理模式、管理经费等各方面。"]

{"sheet":"排水应急抢险调查","index":4,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,5],[16,0,17,0],[18,1,18,5],[20,0,26,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2013年全国重点城市排水应急抢险情况调查表"]
["是否建立应急抢险联动机制",null,"是否建立应急抢险电话热线",null,"是否建立应急抢险预警机制"]
["队伍分类","管道抢修","设备抢修","防汛排水","雨情巡视","合计"]
["队伍数量\n（支）"]
["队员人数\n（人）"]
["中高级专技人员数（人）"]
["车辆（辆）"]
["水泵（台）"]
["发电设备\n（台）"]
["其它设备\n（台）"]
["应急抢险\n（次）"]
["抢险车辆\n（车次）"]
["抢险人员\n（人次）"]
["抢险设备\n（台次）"]
["抢险历时\n（小时）"]
["资金投入\n（万元）"]
["抢险演习","演习次数\n（次）","演习队伍\n（支）","演习车辆\n(车次)","演习人员\n（人次）","抢险历时\n（小时）"]
[]
["城市排水应急抢险组织结构及联动机制描述"]
[]
["1、队伍分类：管道抢修以排水管网抢修为主；设备抢修以排水水泵、格栅、电机等各类设备抢修为主；防汛排水以积水点排水为主；雨情巡视以大暴雨期间巡视雨情为主。\n2、中高级专技人员数量：工程师、高级工程师、技师、高级技师人员数量。\n3、车辆：包括指挥车辆、抢修工程车、特种车辆等。\n4、应急抢险、抢险车辆、抢险人员、抢险设备、抢先历时、资金投入：一年中城市排水抢险工作中各项数据的汇总，按所属队伍分类填写。\n5、抢险演习：一年中城市排水抢险演习的各项数据。"]

{"sheet":"排水管网养护调查","index":5,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,5,11],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,0,15,0],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[16,0,16,1],[16,2,16,11],[18,0,23,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2013年全国重点城市排水管网设施养护情况表"]
["管道养护疏通",null,"特大型管\n（D＞1500mm）",null,"大型管\n（1000mm＜D≤1500mm）",null,"中型管\n（600mm＜D≤1000mm）",null,"小型管\n（D≤600mm）",null,"合计（米）"]
["人工疏通（米）"]
["射水疏通（米）"]
["绞车疏通（米）"]
["其它疏通（米）"]
["管道电视检测（米）",{"$nulls":3},"人工清捞检查口、进水口（只）",{"$nulls":3},"修理检查井（只）"]
["管道声呐检测（米）",{"$nulls":3},"机械清捞检查口、进水口（只）",{"$nulls":3},"修理雨水井（只）"]
["合计（米）",{"$nulls":3},"合计（只）",{"$nulls":3},"合计（只）"]
["管道养护队伍（支）",{"$nulls":3},"管道养护人员（人）",{"$nulls":3},"管道养护费用\n（万元）"]
["管道养护主要设备数量（台）","电视检查设备",null,null,"疏通车设备",{"$nulls":3},"手杆类设备"]
[null,"气体检测仪",null,null,"呼吸器",{"$nulls":3},"人力绞车"]
[null,"球堵",null,null,"水泵",{"$nulls":3},"发电机"]
[null,"风机",null,null,"对讲机",{"$nulls":3},"高杆灯"]
[null,"三脚架",null,null,"切边机",{"$nulls":3},"平板夯"]
[null,"雨量计",null,null,"便携式流量计",{"$nulls":3},"金属探测仪"]
["管道巡视养护情况描述"]
[]
["1、管道养护疏通：一年中排水管道养护疏通长度，按疏通方式及管道大小分类填写。\n2、管道检测：一年中排水管道检测长度，按电视或声呐检测分类填写。\n3、清捞检查口、进水口：一年中排水检查口、进水口检查数量，分类填写。\n4、修理检查、雨水井：一年中排水检查、雨水井修理数量。\n5、管道养护：一年中城市排水管道养护专业队伍数量、人员数量和实际发生养护费用。\n6、管道养护主要设备数量：城市排水管道养护专业队伍拥有主要设备数量。"]